**KUTSESTANDARD**

**Õmbleja, tase 3**

**Kutsestandard on dokument**, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.

|  |  |
| --- | --- |
| **Kutsenimetus** | **Eesti kvalifikatsiooniraamistiku (EKR) tase** |
| *Õmbleja, tase 3* | *3* |

**A-osa**

**TÖÖ KIRJELDUS**

|  |
| --- |
| **A.1 Töö kirjeldus** |
| Õmbleja, tase 3 töötab rõiva- või tekstiilitootmise ettevõttes, kus tema töö tulemusena valmivad lihtsa kujuga tootedetailid, tootesõlmed ning pool- ja valmistooted.3. taseme õmbleja teeb kindlaksmääratud aja jooksul põhilisi õmblusoperatsioone ning kuumniisket vahetriikimist etteantud tehnoloogiliste juhendite ja tootenäidiste järgi. Vajalik on mõista tootmisprotsessi olemust ja oma töölõigu tähtsust selles. Õmbleja, tase 3 kasutab oma töös õmblusmasinaid ja nende abivahendeid (nt süstik-ja ahelpistemasinad, piirajad, suunajad, pöörajad js) ning aurutriikrauda. Töökeskkonnas esineb müra ja tekstiilitolmu. Kokkupuude keemiliselt töödeldud materjalidega võib tundlikel inimestel põhjustada allergiat.Ohuteguriteks on sundasend ja silmade ülekoormus. Kõrgem kutsetase õmbleja, tase, 4.Teeb erinevaid õmblusoperatsioone, kuumniisket vahetriikimist ja lõppviimistlust.  |
|  |
| Ettepanekud töö kirjelduse kohta: |
| **A.2 Tööosad** |
| A.2.1 Õmblusmasinate käsitsemine.A.2.2 Õmblusoperatsioonide tegemine.A.2.3 Tootesõlmede õmblemine ja ühendamine tootega. A.2.4 Kuumniiske vahetriikimine. A.2.5 Kvaliteedikontroll. |
| Ettepanekud tööosade kohta: |
| **A.3 Kutsealane ettevalmistus** |
| 3. taseme õmblejaks saab õppida kutseõppeasutuses või töökohal.  |
| Ettepanekud kutsealase ettevalmistuse kohta: |
| **A.4 Enamlevinud ametinimetused** |
| Õmbleja, õmblustoodete termotöötleja. |
| Ettepanekud enamlevinud ametinimetuste kohta: |
| **A.6 Tulevikuoskused** |
| Uute materjalide kasutusel võtmine toob vajaduse uuendada õmblusmasinate- ja seadmete seadistamise ning sh abivahendite kasutamise oskusi.  |
| Ettepanekud tulevikuoskuste kohta: |

**B-osa**

**KOMPETENTSUSNÕUDED**

|  |
| --- |
| **B.1 Kutse struktuur** |
| Kutse taotlemisel tuleb tõendada üldoskused (B.2) ja kompetentsid B.3.1- B.3.5. |
| Ettepanekud kutse struktuuri kohta: |

|  |
| --- |
| **B.2 Õmbleja, tase 3****üldoskused**  |
| Tegevusnäitajad:1. Kasutab oma töös teadmisi materjaliõpetusest, õmblustehnoloogiast ja läbilõikeskeemide koostamisest.
2. Kasutab ratsionaalseid töövõtteid ja ergonoomilisi tööasendeid.
3. Tagab oma töö kvaliteedi kogu tööprotsessi vältel, oskab oma tööd kriitiliselt hinnata, teha järeldusi ning leida probleemidele lahendusi.
4. Orienteerub õmblusalases terminoloogias, tingmärkides ja tehnilises dokumentatsioonis.
5. Loeb ja saab aru tehnoloogilist dokumentatsioonist (juhenditest, läbilõikeskeemidest jms).
6. Järgib oma töös organisatsiooni töösisekorra- ja ohutusnõudeid ning kutsealaga seonduvaid õigusakte ja regulatsioone.
7. Kohandub meeskonnaga, teab ja arvestab enda ja teiste rolli meeskonnas.
8. Suhtleb viisakalt, kasutab sobivaid suhtlemisvorme ja -viise, tuleb toime erinevates suhtlusolukordades.
9. Korraldab oma töölõigu sujuva toimimise, järgib igas tööetapis kvaliteedinõudeid.
10. Hindab oma töö lõpptulemust, tuvastab ja parandab vead. Mõistab vigade mõju järgnevatele töölõikudele.
11. On avatud uutele tehnoloogilistele uuendustele.
12. Valdab erialast eesti keelt tasemel A2 v.a. rääkimine ja kirjutamine (vt lisa 1 Keelte oskustasemete kirjeldused).
13. Kasutab oma töös arvutit Algtasemel kasutaja tasemel v.a. sisuloome, kommunikatsioon ja probleemide lahendamine (vt lisa 2 „Digipädevuste enesehindamise skaala“).
 |
| Ettepanekud üldoskuste osa kohta: |

|  |
| --- |
| B.3 Kompetentsid |

 **KOHUSTUSLIKUD KOMPETENTSID**

|  |  |
| --- | --- |
| **B.3.1 Õmblusmasinate käsitsemine** | **EKR tase 3** |
| Tegevusnäitajad: 1. Niidistab õmblusmasina, valib nõela ja presstalla järgides tehnoloogilist juhendit.
2. Reguleerib piste vastavalt materjali liigile ja õmblusmasina eripärale.
3. Puhastab töö lõppedes õmblusmasina seest ja väljast, vajadusel ka tööoperatsioonide vahetumisel, järgides hooldusnõudeid.
4. Valib ja kasutab õmblusmasinal olevaid programme (nt niidi lõikamine, kinnituste tegemine õmbluse alguses või lõpus) järgides tehnoloogilist juhendit.
 |
| Ettepanekud kohustusliku kompetentsi B.3.1 kohta: |
| **B.3.2 Õmblusoperatsioonide tegemine** | **EKR tase 3** |
| Tegevusnäitajad:1. Töötleb (äärestab, kandib ja palistab) detailide servad vastavalt toote- ja materjaliliigile.
2. Õmbleb lihtsa kujuga väikedetailid (taskuklapid, mansetid, kätised, põõnad, pagunid, vööd, värvlid jms), järgides tehnoloogilist juhendit.
3. Märgib furnituuride (nööbid, pandlad, trukid, needid, haagid, tripid, öösid jne) asukohad ja kinnitab need, järgides tehnoloogilist juhendit ja tootenäidist.
 |
| Ettepanekud kohustusliku kompetentsi B.3.2 kohta: |
| **B.3.3 Tootesõlmede õmblemine ja ühendamine tootega EKR 3** |
| Tegevusnäitajad:1. Õmbleb lihtsad tootesõlmed (lõhik, volt, kinnis, krae, pealeõmmeldud tasku jms), järgides tehnoloogilist juhendit, õmblusvaru ja vastasmärke.
2. Ühendab toote põhidetailid (esi- ja seljaosa, varrukad) ja tootesõlmed (taskud, kraed, värvlid, kinnised), järgides tehnoloogilist juhendit, vastasmärke ja tootenäidist.
3. Kontrollib detailide (taskuklapid, taskud, märgistused, kinnitused jms) mõõtude ja asukoha sümmeetrilisust tehnoloogilises juhendis toodud mõõtudele.
 |
| Ettepanekud kohustusliku kompetentsi B.3.3 kohta: |
| **B.3.4 Kuumniiske vahetriikimine** | **EKR tase 3** |
| 1. Töötleb vajalikud detailid liimiriide või -paelaga, järgides tootenäidist ja tehnoloogilist juhendit ja tootenäidist, arvestab materjali ja toote eripäraga.
2. Teeb töö erinevatel etappidel vahetriikimist vastavalt tehnoloogilisele juhendile, arvestades materjali koostist ja omadusi, vajadusel kasutab šabloone.
3. Reguleerib tehnoloogilise juhendi alusel kuum-niiske seadme temperatuuri, aja ja surve vastavalt materjali koostisele ja omadustele.
 |
| Ettepanekud kohustusliku kompetentsi B.3.4 kohta: |
| **B.3.5 Kvaliteedikontroll** | **EKR tase 3** |
| Tegevusnäitajad:1. Kontrollib mõõdulindiga detailide mõõtude vastavust tehnoloogilises juhendis toodud mõõtudele.
2. Kontrollib mõõdulindiga detailide asukoha vastavust tehnoloogilises juhendis toodud mõõtudele.
 |
| Ettepanekud kohustusliku kompetentsi B.3.5 kohta: |

C-osa

**ÜLDTEAVE JA LISAD**

|  |
| --- |
| **C.1 Teave kutsestandardi koostamise ja kinnitamise kohta ning viide ametite klassifikaatorile** |
| 1. Kutsestandardi tähis kutseregistris
 | Täidab kutseregistri töötaja |
| 1. Kutsestandardi koostajad:
 |  Viivi Eskla, AS ProflineAnželika Aas, Hilding Anders Baltic AS Sirje Riimaa, ekspertLiivi Lõhmussaar, Tartu Kutsehariduskeskus |
| 1. Kutsestandardi kinnitaja
 | Tehnika, Tootmise ja Töötlemise Kutsenõukogu |
| 1. Kutsenõukogu otsuse number
 |  |
| 1. Kutsenõukogu otsuse kuupäev
 |  |
| 1. Kutsestandard kehtib kuni alates
 |  |
| 1. Kutsestandardi versiooni number
 | 7 |
| 1. Viide Ametite Klassifikaatorile (ISCO 08)
 | 8153 Masinõmblejad |
| 1. Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF)
 | 3 |
| **C.2 Kutsenimetus võõrkeeles** |
| Inglise keeles Dressmaker, EstQF Level 3 |
| **C.3 Lisad** |
| Lisa 1[Keelte oskustasemete kirjeldused](https://www.kutsekoda.ee/wp-content/uploads/2019/04/Keelte-oskustasemete-kirjeldused_KS-lisa_uus.pdf)Lisa 2 [Digipädevuste enesehindamise skaala](https://www.kutsekoda.ee/wp-content/uploads/2019/04/Digip%C3%A4devuste-enesehindamise-skaala.pdf) |