**Kutsetasemete ulatus (teatmelisa)**

Kutsetasemete ja valitavate kompetentside ulatus tuleneb majandus- ja taristuministri määrusest nr 88 „Seadme vahetu kasutaja, kasutamise järelevaataja, seadmetööd ja auditit tegeva isiku kompetentsusele ja selle tõendamisele ning sertifitseerimisskeemile esitatavad nõuded“.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Töö tasand** | **Juhtimise/vastutuse tasand** | | | |
| **Kutsetase/valitavad kompetentsid** | **Elektri- ja käidutööd** | **Elektripaigaldise ehitamine** | **Elektripaigaldise käit** | **Elektripaigaldise projekteerimine** | **Elektripaigaldise auditeerimine** |
| **Kutsetase 3** | Töö järelevalve all | - | - | - | - |
| **Kutsetase 4** | Iseseisev töö | Kasutuses olevas nõuetekohases 3. ja 2. liigi madalpingepaigaldise osas, mille toiteliini ees oleva kaitseaparatuuri nimivool on kuni 35 amprit (k.a), kutsega isiku vaid enda tehtava töö osas | - | - | - |
| **Kutsetase 5** | Iseseisev töö | Ühe töögrupi piires 3. ja 2.liigi madalpingepaigaldistes peakaitsme nimivooluga kuni 250A (k.a) või kõrgepingepaigaldistes | Ühe töögrupi piires 3. ja 2.liigi madalpingepaigaldistes peakaitsme nimivooluga kuni 250A (k.a) või kõrgepingepaigaldistes | - | - |
| **Kutsetase 6** | - | Kõikides elektripaigaldistes | Kõikides elektripaigaldistes | 3. ja 2.liigi madalpingepaigaldistes peakaitsme nimivooluga kuni 250A (k.a) | 3. ja 2.liigi madalpingepaigaldistes peakaitsme nimivooluga kuni 250A (k.a) |
| **Kutsetase 7** | - | Kõikides elektripaigaldistes | Kõikides elektripaigaldistes | Kõikides elektripaigaldistes | Kõikides elektripaigaldistes |
| **Kutsetase 8** | - | Kõikides elektripaigaldistes | Kõikides elektripaigaldistes | Kõikides elektripaigaldistes | Kõikides elektripaigaldistes |